Лукойл: защита от подделок

Масла ЛУКОЙЛ являются лидерами по объемам продаж во многих сегментах рынка. Для защиты своей продукции и безопасности наших потребителей мы разработали и запустили инновационную систему контроля подлинности канистр. Технология производства канистр включает в себя следующие уровни защиты:



**1** — ВПЛАВЛЯЕМАЯ ЭТИКЕТКА вплавлена в поверхность канистры, защищена от влаги и прямых солнечных лучей.  
**2** — ТЕРМО-МАРКИРОВКА с индивидуальным номером канистры, номером партии и даты производства, который находится под штрих кодом в нижнем поле оборотной этикетки.  
**3** — ДВОЙНАЯ КРЫШКА КАНИСТРЫ (полиэтиленовая крышка и вкладка из специального пластика) с гарантийным кольцом и алюминиевой вставкой исключают повторное использование канистр  
**4**— ФОЛЬГА НА ГОРЛОВИНЕ исключает проливание масла при опрокидывании канистры и служит дополнительной защитой от подделки.  
**5** — ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНКИ КАНИСТРЫ. Многослойные канистры производятся на высокотехнологичном оборудовании, их невозможно изготовить кустарным способом.

**Лазерная маркировка под штрих-кодом в нижнем поле этикетки на обороте канистры состоит из двух рядов цифр**:  


Первый ряд

**1** — дата производства  
**2** — номер партии  
  
Второй ряд  
**3** — индивидуальный номер канистры: 10 цифр, где первые две - год производства.

**Дополнительная маркировка на дне канистры:**  
  


**6** — экологическая маркировка сообщает, что канистра сделана из материала, который может быть переработан, призывает поддерживать чистоту и сдавать тару для вторичной переработки;  
**7** — обозначение используемого материала;  
**8** — месяц и год изготовления канистры;  
**9**— товарный знак ЛУКОЙЛ;  
**10** — номер пресс-формы выдувной машины.

Кроме того, этикетки оснащены **QR-кодом**. Сканируйте этот код и узнайте актуальный профиль и описание продукта (TDS).

